****

****

**Verdeelkast 125Ampère 400V voeding**

**Stroom verdeelkast voor tijdelijke stroomvoorziening op een bouwlocatie of evenement.**

- Eigen gewicht: 45 kg  
- Transportlengte: 0,46 meter  
- Transporthoogte: 0,94 meter  
- Transportbreedte: 0,46 meter  
- Stroomtoevoer: 400V 125Amp  
- Stroomdoorvoer: 400V 125Amp.  
- Stroomafname: 2x 400V 63Amp 5P. beveiligd d.m.v. 1 automaat 50A per contact  
- Stroomafname: 3x 400V 32Amp 5P. beveiligd d.m.v. 1 automaat van 32A per contact  
- Stroomafname: 6x 230V 16Amp 2P, beveiligd d.m.v. 1 automaat per 16A per 2 contacten

- Aardlekschakelaar 400V: 1x 63A. 0.03A voor alle 400V contacten  
- Aardlekschakelaar 230V: 1x 25A. 0.03A voor alle 230V contacten

\* Specificaties kunnen per verdeelkast verschillen.

