****

****

**Verdeelblok 16Ampère, 10mtr, 220V voeding**

- Lengte: 10 meter
- Kabel type: Neopreen 3x 2,5 qmm2
- Stroomtoevoer: 230V 16A

\* Specificaties kunnen per verlengkabel verschillen.

**Tabel H07RN-F (neopreen)**
Voorbeveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek:



**Bij berekeningen is uitgegaan van:**
Omgevingstemperatuur: 20 C°
Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
Maximaal spanningsverlies: 5%
Aantal belaste aders: 3
Cos phi: 0.95
Fasespanning: 230 Volt

\*) kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
\*\*) De leidingen worden overbelast omdat l t > K S