****

****

**Bouwmeterkast 125Ampère**

**Bouwmeterkast voor tijdelijke stroomvoorziening op bouwlocatie.**

- Eigen gewicht: 85 kg
- Transportlengte: 0,90 meter
- Transporthoogte: 1,80 meter
- Transportbreedte: 0,70 meter
- Stroomtoevoer: 400V 125Amp
- Stroomafname: 6x 230V 2P, 3x 400V 32Amp 5P, 2x 400V 63Amp 5P, ketengroep.
- Ruimte voor stroommeter: ja

\* Specificaties kunnen per bouwmeterkast verschillen.