****

****

**Handleiding: scheidingtrafo**

**Opstellen**1. Plaats de trafo op een vlakke en droge ondergrond.
2. Sluit het netsnoer aan op een 230V aansluiting.
3. Controleer of de thermische beveiliging ingedrukt is.

**Gebruik**

1. Sluit het elektrische gereedschap aan op de trafo.
2. Bij teveel stroomafname of kortsluiting valt de spanning weg en springt de thermische beveiliging uit. Herstel de oorzaak en reset de thermische beveiliging.

Indien er een machine in combinatie met water gebruikt wordt, is de kans groot op kortsluiting.
Het doel van deze scheidingstrafo is om dit veilig op te vangen. Indien er kortsluiting ontstaat door vocht in de machine, laat dan de machine drogen voor dat deze weer gebruikt wordt.