****

****

**Scheidingtrafo 230V afgifte, 230V voeding**

**Het gebruik van een scheidingstransformator vermindert het elektrocutiegevaar en voorkomt het gevaar van kortsluiting. Een scheidingstransformator biedt ook bescherming van het primaire circuit bij een fout met bijvoorbeeld een kortsluiting met een vreemde spanning in het secundaire circuit.**

**Deze scheidingstrafo wordt veelal gebruikt in combinatie met elektrische gereedschappen waar snel kortsluiting kan optreden. Bijvoorbeeld elektrische gereedschappen waar water bij wordt gebruikt, zoals watergekoelde diamantzaagmachines. Deze gereedschappen zijn tevens voorzien van een aangepaste stekker welke alleen in de scheidingstrafo passen.**

- Stroomopname: 230V 16A  
- Stroomafgifte: 230V  
- beveiliging: thermisch  
- Stekker contact verbruiker: CEE 16A 230V 3 P  
- Gewicht: 13 kg

\* Specificaties kunnen per veiligheid trafo verschillen.