

****

**Aggregaat 250KVA SDMO R275C2**

**Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen- of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtnet voorhanden is.**

- Eigen gewicht: 4720 kg.
- Transportlengte: 4,06 meter
- Transporthoogte: 2,44 meter
- Transportbreedte: 1,38 meter
- Brandstof: diesel
- Tankinhoud: 950 liter
- Externe tankaansluiting: ja
- Brandstof verbruik l/u (%belast): 7,10(0%) 30,50(50%) 42,60(75%) 53,40(100%)

- Aansluiting 220V: n.v.t.
- Aansluiting 380V: n.v.t.
- Aansluiting klemmenstrook: 1x
- KVA: 250
- KW: 200
- Ampère: 361

