****

****

**Verlengkabel 16Ampère, 220V voeding**

- Lengte: 25 meter
- Kabel type: Neopreen 3x 2,5 qmm2
- Stroomtoevoer: 230V 16A.

\* Specificaties kunnen per verlengkabel verschillen.

**Tabel H07RN-F (neopreen)**
Voor beveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek:



**Bij berekeningen is uitgegaan van:**
- Omgevingstemperatuur: 20 C°
- Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
- Maximaal spanningsverlies: 5%
- Aantal belaste aders: 3
- Cos phi: 0.95
- Fasespanning: 230 Volt

\*) kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
\*\*) De leidingen worden overbelast omdat l t > K S