****

****

**Verlengkabel 125Ampère, 15mtr, 400V voeding**

- Lengte: 15 meter
- Kabel type: Neopreen 5x 25 qmm2
- Stroomtoevoer: 400V 125A

\* Specificaties kunnen per verlengkabel verschillen.

**Tabel H07RN-F (neopreen)**
Voor beveiligd door middel van een installatie-automaat met een C-karakteristiek:



**Bij berekeningen is uitgegaan van:**
- Omgevingstemperatuur: 20 C°
- Gelijktijdigheidsfactor: 0.6
- Maximaal spanningsverlies: 5%
- Aantal belaste aders: 3
- Cos phi: 0.95
- Fasespanning: 230 Volt

\*) kabellengtes groter dan 1000 meter niet opgenomen
\*\*) De leidingen worden overbelast omdat l t > K S