****

****

#  Betonmolen

**Professionele kwaliteitsbetonmolen:**- Met voetrem;
- Dubbel geïsoleerd;
- Spatwaterdicht IP44;
- Instelbare speling tussen tandwiel en tandkrans;
- Nulspanningsschakelaar;
- Gietijzeren tandkrans;
- Geluidsniveau = 88 dB.

**Specificaties:**

Motor: 230V/50Hz

Vermogen: 0,5kW

Inhoud: 145 liter

Mixcapaciteit: 140 liter

Afmetingen (LxBxH): 122 x 71 x 133 cm

Gewicht: 66 kg

****