****

****

**Handleiding: schranklader 1750 kg Bobcat 553**



**Linker bedieningspaneel**

1 Knop traction-lock tijdelijk opheffen
2 Drukknop om lader te bedienen
3 Contactslot
4 Parkeerrem
5 Verlichting
6 Voorgloeien
7 n.v.t.
8 Controlelamp motor.
9 Controlelamp transmissie
10 12V contact



**Rechter bedieningspaneel**12 Urenteller
13 Accu voltmeter
14 Motortemperatuurmeter
15 Controlelampje veiligheidsgordel
16 Controlelampje stoelbeugel
17 Controlelampje heffen / kantellen
18 Controlelampje parkeerrem



**Hendels en pedalen**

1 Claxon
2 Stuurhendels
3 Bediening hydraulica
4 Pedaal hef-arm
5 Pedaal kantellen
6 Motor toerentalregelaar

**Bedienen van de schranklader**1 Kantel stoelbeugel naar onder en doe veiligheidsgordel om
2 Draai sleutel naar links om te gloeien ca 10 seconden
3 Draai sleutel naar rechts om te starten
4 Druk op parkeer knop om de rem te los te zetten
5 Bedien de linker pedaal om de bak van de grond te heffen
6 Bedien de rechter pedaal om de bak te kantellen
7 Bedien de stuurhendels om te rijden en te sturen
8 Geef eventueel gas bij met de motor toerentalregelaar

**Verwisselen van bak**1 Lift de borghendels om de bak te ontkoppelen
2 Duw de borghendels naar onder om de bak te vergrendellen