****

**Gebruikshandleiding Snelwissel 1600 KG kraan
KX016-4**


**Stap 1**

Houdt het rode knopje dat zich onder de linker armsteun bevindt ingedrukt.

 **Stap 2**

Klap het linker bediengingspedaal omhoog.

 **Stap 3**Druk met uw voet op de linker of rechterkant van het pedaal, hierdoor wordt de snelwissel in of uit geschoven. Verricht deze handeling in combinatie met stap 1