****

****

**minigraafkraan 2600 KG Kubota KX61-3**

- Eigen gewicht: 2600 kg.
- Transportlengte: 4,27meter.
- Transporthoogte: 2,43 meter
- Transportbreedte: 1,40 meter.
- Rupsbanden: vol rubber
- Zwenksnelheid boven-wagen: 9,5 rpm
- Rijsnelheid: 2,8 – 4,4 km/h
- Bodemdruk: 23,1 (0,24) kPa (kgf/cm2)
- Klim-hoek: 36 (20) % (graden)
- Zwenkbereik giek links: 1,40 (80) rad (graden)
- Zwenkbereik giek rechts: 1,05 (60) rad (graden)
- Druk koppeling werktuigen: N.V.T.

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen**



