****

****

Foto product

 **Productblad: trilplaat**

**benzine 70cm. 25kn Samac 1500**

**Een trilplaat wordt hoofdzakelijk gebruikt om een dichtere pakking van mengsels te krijgen. Bij grote oppervlakten wordt daarvoor meestal een wals gebruikt. Men kan de trilplaat gebruiken bij de aanleg van een weg, terras of een stoep zodat de tegels niet verzakken.**

- Eigen gewicht: 150 kg
- Transportlengte C: 1,40 meter.
- Transporthoogte D: 1,02 meter
- Transportbreedte A: 0,70 meter.
- Plaatafmeting: 70 x 50 cm
- Slagkracht: 15 KN.
- Maximumloopsnelheid 30 meter per minuut.
- Frequentie (Hz) 95.

\* Specificaties kunnen per machine verschillen.