****

****

**Handleiding: shovel 1440 kg Schaffer 2028**



**Bediening**

1. Handremhendel
2. Rijpedaal
3. Waarschuwing knipperlichten
4. Knipperlicht-/ verlichting
5 Verstelling stuurkolom
6 Combi instrument
7. Contactslot
8. Zwaailamp (optie)
9. Werklamp (optie)
10. Gaspedaal
11. Rempedaal
12. Hendel werkhydraulica/ rijschakelaar
13. Hendel extra hydrauliek
14. Handgashendel (optie)



**Joystick Contactslot**

B vooruit rijden O motor uit
O Neutraal Z contact aan
A Achteruit rijden V Voorgloeien

1 Draaiknop langzaam rijden S Starten
2 Draaiknop snel rijden L Parkeerlampen



**Pitmanarm Bediening bak**

0. Licht uit A/B Mast zakken
1. Parkeerlicht C Mast heffen
2. Dimlicht D Bak dicht
3. claxon E Bak open
4. knipperlicht links 1/2 extra functie
5. knipperlicht rechts
6. Grootlicht
7. Seinlicht

**Starten van de motor**

1 Zorg er voor dat de voor-/ achteruit schakelaar op 0 staat.
2 Trap rijpedaal in.
3 Draai contactsleutel naar V, ca 5 seconden voorgloeien.
4 Draai contactsleutel door naar S, motor start.
 **Stoppen van de motor**1 Draai contactsleutel op 0
Let op! Als de contactsleutel op L wordt gezet, branden de parkeerlampen.

Bij te lang op L kan de accu leeg raken. Shovel wil dan nier meer starten.

**Gebruik de joystick om de bak / lepels te heffen / dalen**1 Joystick naar links, bak dicht.
2 Joystick naar rechts, dak open.
3 Joystick naar achter, mast heffen.
4 Joystick naar voren, mast zakken.

**Rijden en sturen**

1 Zorg er voor dat de bak / lepels vrij van de grond zijn.
2 Zet de voor-/ achteruit schakelaar, joystick, naar de gewenste richting.
3 Zet handrem los.
4 Laat rempedaal los.
5 Beetje gas geven, de shovel begint te rijden.

6 Met de draaiknop, joystick, kan de gewenste snelheid gekozen worden.
7 Rijd met de geladen bak of lepels zo laag mogelijk bij de grond.
Let op: Als er met geladen bak of lepels op hoogte word gereden, kan de shovel omvallen in een bocht!

**Wisselen van bak / lepelbord**

1 Zorg ervoor dat de bak of lepels leeg zijn.
2 Druk schakelaar 3 in op het dashboard
3 Gebruik de hendel - extra hydrauliek om
de vergrendeling los te zetten. Links: ontgrendel
4 Verwissel de bak of lepelbord.
5 Gebruik de hendel - extra hydrauliek om
de vergrendeling vast te zetten. Rechts: vergrendel