****

****

 **Tandemwals**

**Bobcat BCA 24**

De volgende punten geven u uitleg over de veiligheid en werking van de tandemwals.

****

**Specificaties:**

Bedrijfsgewicht: 2770 kg

Statisch gewicht

-op voorste wals 1347 kg

-op achterste wals 1526 kg

**Afmetingen:**

Lengte: 2 564 mm incl. rolbeugel

Hoogte:

-tot bovenkant stuur: 1809 mm

-tot bovenkant rolbeugel: 2591 mm

Rolbreedte: 1200 mm

Trillingsfrequentie: 4000 vpm (66,7 Hz)

**Gebruik:**

• Niet op de tandemwals meerijden of eraan hangen.

• Er zit een knik in het middelpunt van de tandemwals om verwringing op het wegdek te voorkomen.

• Bedien de tandemwals vanaf de bestuurdersstoel. Veligheidsgordel, indien aanwezig, gebruiken.

• Controle brandstof, olie, (hydro, motor) koeling en visuele controle.

• Maak gebruik van de handrelingen, niet van de machine afspringen.

• Let op de omgeving. Geen personen binnen het draaibereik van de machine.

• Rijden met maximale snelheid van 5 km/h.