****

**BEKNOPTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN MAATREGELEN GEBRUIK GRONDVERZETMACHIENES.**

**UITGANGSPUNT:GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING**

1 Deze grondverzetmachine is gebouwd conform de geldende veiligheids-technische richtlijnen.

2 Gebruik de grondverzetmachine uitsluitend:

- in technisch correcte toestand;

- conform de bestemming;

- Gebruik de grondverzetmachine NOOIT op locaties met gas- of stofontploffingsgevaar!;

- Gebruik de grondverzetmachine NOOITvoor werkzaamheden aan of in de omgeving van onder spanning staande leidingen of installaties.

3 De grondverzetmachine is uitsluitend bestemd om graafwerkzaamheden of grondtransport uit te voeren.

- De voorgeschreven maximale werklast mag niet worden overschreden.

- Elk ander gebruik is niet conform de bestemming.

4 Het in acht nemen van de gebruikershandleiding en het na leven van de

instructie voor gebruik, inspectie en onderhoud behoren tot het reglementair gebruik van

de grondverzetmachine.

5 De ondergrond dient voldoende vlak, draagkrachtig en eenvoudig toegankelijk te zijn.   
- Tevens moeten alle obstakels uit het werkgebied zijn verwijderd.  
- Zorg dat de omgeving in de bewegingsrichting goed zichtbaar is. Zorg zo nodig voor extra

verlichting van de werkomgeving  
-Specifieke gegevens van de grondverzetmachine kunnen van de machineplaat worden afgelezen.

6 Respecteer alle op de grondverzetmachine aangebrachte instructies voor veilig en doelmatig

gebruik.

7 Betreed en verlaat grondverzetmachine op de juiste manier. Houd alle grepen, treden, leuningen en de werkplek vrij van verontreinigingen, sneeuw en ijs.

8 Zelfstandige bediening van de grondverzetmachine is uitsluitend toegestaan aan personen

boven de 18 jaar, die bekend zijn met de bediening en voorschriften van de geleverde machine.  
- De bediening van de grondverzetmachine door personen die onder invloed zijn van alcohol,

drugs of medicijnen die de vaardigheid verminderen of beperken, is verboden.

9 De gebruiker dient gebruik te maken van veiligheidsgordel. Volgens de geldende normen.

10 Het is ten strengste verbodenom:

· materiaal te hijsen;

· de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen te wijzigen;

11 Voor graafwerkzaamheden dient er ruim van te voren een KLIC aanvraag gedaan te worden bij www.klicmelding.nl/

12 Voor schade ten gevolge van onjuist gebruik is SIJPREDA VERHUUR BV niet aansprakelijk.