

****

**Telescoophoogwerker zelfrijdend diesel rups 23 mtr.**

**Aichi SR210
Een hoogwerker met een grote terreinvaardigheid, ideaal voor constructiewerkzaamheden op grote hoogte.**

- Eigen gewicht: 15.300 kg
- Maximale last: 200 kg
- Werkhoogte: 23 mtr.
- Platformhoogte: 21 mtr.
- Platformafmeting (L x B): 1,80 x 0,75 mtr.
- Transportlengte: 9,75 mtr.
- Transporthoogte: 2,55 mtr.
- Transportbreedte: 2,46 mtr.
- Maximale rijsnelheid (langzaam/snel): 0,8 / 1,7 km/u.

- Te gebruiken op vlakke en ruwe ondergrond.
- Buiten gebruik.
- Voorzien van stalen rupsen met rubber pads.
- Voorzien van scheefstandbeveiliging.
- Diesel aangedreven.

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**



**Aichi SR21A
Een hoogwerker met een grote terreinvaardigheid, ideaal voor constructiewerkzaamheden op grote hoogte.**

- Eigen gewicht: 14.900 kg
- Maximale last: 227 kg
- Werkhoogte: 23 mtr.
- Platformhoogte: 21 mtr.
- Platformafmeting (L x B): 1,80 x 0,75 mtr.
- Transportlengte: 10,15 mtr.
- Transporthoogte: 2,35 mtr.
- Transportbreedte: 2,46 mtr.
- Maximale rijsnelheid (langzaam/snel): 0,8 / 2,0 km/u.

- Te gebruiken op vlakke en ruwe ondergrond.
- Buiten gebruik.
- Voorzien van stalen rupsen met rubber pads.
- Voorzien van scheefstandbeveiliging.
- Diesel aangedreven.

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**

****