**BEKNOPTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN MAATREGELEN GEBRUIK HOOGWERKERS.**

Deze voorschriften zijn beknopt geformuleerd met als doel uw veiligheid te waarborgen. Sijperda Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van ontbrekende informatie.

**UITGANGSPUNT:GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING**

1 Deze hoogwerker is gebouwd conform de geldende veiligheids-technische richtlijnen.

2 Gebruik de hoogwerker uitsluitend:

- in technisch correcte toestand;

- conform de bestemming;

- Gebruik de hoogwerker nooit op locaties met gas- of stofontploffingsgevaar!

- Gebruik de hoogwerker NOOITvoor werkzaamheden aan of in de omgeving van onder spanning staande leidingen of installaties.

3 De hoogwerker is uitsluitend bestemd om werkzaamheden op hoogte uit te voeren.

- De voorgeschreven maximale werklast en het voorgeschreven aantal personen, mag niet worden overschreden.

- Een ander gebruik, bijvoorbeeld het ondersteunen of opkrikken van constructies, is niet conform de

bestemming.

- Voor schade ten gevolge van onjuist gebruik is SIJPREDA VERHUUR BV niet aansprakelijk.

4 Het in acht nemen van de gebruikershandleiding en het na leven van de

instructie voor gebruik, inspectie en onderhoud behoren tot het reglementair gebruik van

de hoogwerker.

5 De ondergrond dient voldoende vlak, draagkrachtig en eenvoudig toegankelijk te zijn.   
- Tevens moeten alle obstakels uit het werkgebied zijn verwijderd.  
- Zorg dat de omgeving in de bewegingsrichting goed zichtbaar is. Zorg zo nodig voor extra

verlichting van de werkomgeving.  
- Specifieke gegevens van de hoogwerker kunnen van de machineplaat worden afgelezen.

6 Respecteer alle op de hoogwerker aangebrachte instructies voor veilig en doelmatig

gebruik.

7 Betreed en verlaat het platform uitsluitend via het toegangshek, met het platform in de

onderste stand. Houdt alle grepen, treden, leuningen en het platform vrij van verontreinigingen, sneeuw en ijs.

8 Zelfstandige bediening van de hoogwerker is uitsluitend toegestaan aan personen

boven de 18 jaar die bekend zijn met de bediening en voorschriften van de geleverde machine.  
- De bediening van de hoogwerker door personen die onder invloed zijn van alcohol,

drugs of medicijnen die de vaardigheid verminderen of beperken, is verboden!

9 De gebruiker dient gebruik te maken van veiligheidsharnas en vanglijn volgens de geldende normen. De vanglijn moet bevestigd zijn aan de daarvoor bestemde aanlijnpunten in de bedieningskorf.

8 Het is ten strengste verbodenom:

· overhangende lasten aan te brengen;

· reclameborden of spandoeken te bevestigen aan het platform of aan het mechanisme;

· het platform te vergroten;

· op de platformleuningen te staan;

· de platformvloer te verhogen;

· de hoogwerker te slepen;

· de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen te wijzigen.