

****

#  Decoupeerzaag accu 18V

Accuspanning: 18V

Variabele elektronische toerenregeling: ja

Zaagbladopname: universeel

Pendelstanden: 3

Softgrip: ja

Slaglengte: 26 mm

Aantal slagen: 0-2600 p/min.

Geluidsdrukniveau: 81,0 dB(A)

Max. zaagcapaciteit: hout 90º: 135 mm

Max. zaagcapaciteit: metaal 90º: 10 mm

Afmeting: 258x72x209 mm

Netto gewicht: 2,8 kg