

****

#  Indirect gestookte heater diesel 26,5 kW

Vermogen: 26,5 kW

Luchtverplaatsing: 1.760 m³/u.

Temperatuurverschil: 45 °C

Luchtdruk: max. 200 Pa

Brandstof: HBO I, gasolie

Brandstofverbruik: max. 2,85 ltr./u.

Voltage: 230V/50Hz

Stroom: 1,8A

Opgenomen vermogen: 0,37 kW

Uitblaasopening: 300 mm

Lengte: 145 cm

Breedte: 66 cm

Hoogte: 100 cm

Gewicht: 126 kg

Aansluitsnoer: 1,5 mtr. met r/a stekker