# KORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING – HUDSON 350 HOGEDRUKREINIGER

## 1. Doel van de machine

De Hudson 350 is bedoeld voor het reinigen van:  
- Voertuigen, gevels (graffiti/kauwgom), werkplaatsen, objecten.  
➡️ Geen andere vloeistoffen dan schoon water.

## 2. Voorbereiding & Veiligheid

✅ Draag advies:  
- Spuitpak, helm, gehoor-/oogbescherming, handschoenen, veiligheidsschoenen, A2P3 masker.

## 3. Aansluiten & Controleren

1. Watertoevoer:  
- Spoel kraan eerst kort door.  
- Sluit aan met ¾” Geka koppeling.  
- Kraan open en tank vullen.  
  
2. Vloeistoffen checken:  
- Diesel (checken / bijvullen).  
- Olie (motor, pomp, tandwielkast).  
- Koelvloeistof.  
  
3. Machine vlak neerzetten en blokkeren.

## 4. Opstarten

1. Blauwe hogedrukslang in zijn geheel afrollen.  
2. Slang, pistool en Kevlar hoes aansluiten ( **Belangrijk!** bescherming tegen heetwater als er een slangbreuk is)  
3. Draai sleutel linksom om machine aan te zetten.  
4. Bij starten koude motor pistool geopend houden en van je af richten (**LET OP!**! Zonder lans en denk om je omgeving)  
5. Druk op [START], na voorgloeien → motor start.  
6. Wanneer motor paar seconden draait pistool dicht en lans monteren.  
7. Stel gewenste druk en temperatuur in via touchscreen.  
8. Voor heet water: druk op [BRANDER 1].  
9. Voor kokend heet water: activeer Kokend Heetwater toets.

## 5. Werken

- Houd pistool stevig vast.  
- Verhoog toerental voor meer druk.  
- Werk veilig en vermijd spuiten op mensen/dieren.

## 6. Klaar? Machine weer juist uitzetten

- machine naspoelen met koudwater  
- Slangen oprollen op de haspel en controleren op eventuele beschadigingen  
- Haspel blokkering vastdraaien middels draaiknop links aan de haspel

Rol de hogedrukslang volledig van de haspel af.



### Sluit hogedrukslang aan op HD-aansluitpunt van installatie en sluit hogedrukpistool aan

# Machine activeren

**Afbeelding met Verkeersbord, teken, geel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.WAARSCHUWING!**

Vóór het starten dient men zich ervan te overtuigen, dat niemand zich in

de gevarenzone van de machine bevindt.

Zet spanning op machine door de stopknop met sleutel tegen klok in (linksom) te draaien.

De stopknop komt hierdoor naar buiten.

### Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, klok Automatisch gegenereerde beschrijvingStartprocedure

Om de startprocedure te beginnen: Volg de aanwijzingen in de gebruikshandleiding.

Druk op [START]. De knop wordt oranje en het icoon “gloeien” wordt zichtbaar.

Na 2 seconden nogmaals op [START] drukken. Totdat de dieselmotor loopt. De knop word groen.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, klok

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met wit, Graphics, Lettertype, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijvingNaast de knop START komt de afbeelding: in beeld.

De machine is nu bedrijfsklaar.

Afbeelding met tekst, Lettertype, wit, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving1. Om de druk te verhogen of te verlagen druk op:

(De waarde in het midden is de gemeten waarde).

Ga als volgt te werk:

Bij een geopend spuitpistool het toerental verhogen tot

dat de gewenste werkdruk is bereikt.

### Brander in- en uitschakelen

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst, ontwerp, gereedschap

Automatisch gegenereerde beschrijvingVoor warm water druk op:

[BRANDER 1]



Brander is aan

Afbeelding met Lettertype, wit, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving1. De watertemperatuur kunt u als volgt instellen:



Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, klok

Automatisch gegenereerde beschrijvingBrander op temperatuur:

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijvingOm warm water uit te schakelen, druk op:

[BRANDER 1]



Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingBij een geopend spuitpistool het toerental verhogen tot

dat de gewenste werkdruk is bereikt. Om de machine niet

onnodig te belasten, dient deze instelling nauwkeurig te

geschieden. (het toerental niet hoger kiezen dan gewenst).

De pomp levert nu de door u ingestelde waterdruk.

Druk vervolgens op de Kokend Heetwater Techniek toets.

Deze wordt dan oranje.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kokend Heetwater Techniek actief:

### De machine stoppen

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving

Om de machine te stoppen

Druk op : [STOP]

### Machine spanningsloos maken door noodstopknop in te drukken

**Afbeelding met Verkeersbord, symbool, teken, cirkel

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.**

Om de machine spanningsloos te maken.

Druk de stopknop met sleutel in.



### Sleutel verwijderen uit noodstopknop