**De belangrijkste punten voor het gebruik!**

**Stap 1:** Rol beide waterslangen volledig van de haspel af.

**Stap 2:** Knijp het spuitpistool in bij het starten met een koude motor.

**Stap 3:** Bevestig de beschermhoes aan het spuitpistool. Dit voorkomt contact met kokend heet water.

**Na gebruik**

**Stap 4:** Voordat je de machine uitschakelt, moet je deze doorspoelen met koud water. Zet eerst de brander uit en spoel vervolgens ongeveer twee minuten na met koud water.

**Voor de uitgebreide handleiding scan de QR code**