

****

**Accuklopboormachine 36V Hilti, zwaar model**

Nominale spanning: 36 V

Type accu: Li-ion

Enkelvoudige slagenergie: 3,6 J

Volle hamerfrequentie: 4.500 slagen/minuut

Rotatiesnelheid versnelling 1 bij nullast: 850 omwentelingen/minuut

Boordiameterbereik voor hamerboren: 4 – 28 mm

Hamerboren (optimaal dia. bereik) 10 – 20 mm

Triaxiale vibratiewaarde inzake hamerboren in beton: 11 m/s² 1

Gewicht volgens EPTA-procedure 01/2003: 5,5 kg

Afmetingen (L x B x H): 423 x 111 x 231 mm

Active Torque Control: Ja

Koolborstelloze motor: Ja

Atieve Vibratie Reducatie: Ja