

****

**Schaarhoogwerker werkhoogte 6,5 mtr. (breedte 0,81 mtr.)**

**Genie GS1532**

**Schaarhoogwerkers hebben het voordeel dat ze over het algemeen minder groot zijn dan de telescoop hoogwerkers. Tegelijk hebben deze hoogwerkers een groter platform waardoor er meer werkruimte ontstaat.**

- Eigen gewicht: 1.168 kg.
- Maximale last: 272 kg. (113 kg op platformverlenging)
- Werkhoogte: 6,57 mtr.
- Platformhoogte: 4,57 mtr.
- Platformafmeting (L x B): 1,63 x 0.74 mtr.
- Platformverlenging: 0,91 mtr.
- Transportlengte: 1,83 mtr.
- Transporthoogte: 1,73 mtr.
- Transportbreedte: 0,82 mtr.
- Maximale rijsnelheid (langzaam/snel): 0,8 / 4,0 km/u.

- Alleen te gebruiken op een vlakke verharde ondergrond.
- Voorzien van scheefstandbeveiliging.
- Accu aangedreven.

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**

