

****

**Schaarhoogwerker werkhoogte 7,8 mtr. (breedte 0,81 mtr.)**

**Genie GS1930**

**Schaarhoogwerkers hebben het voordeel dat ze over het algemeen minder groot zijn dan de telescoop hoogwerkers. Tegelijk hebben deze hoogwerkers een groter platform waardoor er meer werkruimte ontstaat.**

- Eigen gewicht: 1.498 kg.
- Maximale last: 272 kg (113 kg op platformverlenging).
- Werkhoogte: 7,79 mtr.
- Platformhoogte: 5,79 mtr.
- Platformafmeting: (LxB) 1,63 x 0,74 mtr.
- Platformverlenging: 0,91 mtr.
- Transportlengte: 1,83 mtr.
- Transporthoogte: 2,00 mtr.
- Transportbreedte: 0,81 mtr.
- Maximale rijsnelheid: (langzaam/snel) 0,8 / 4,0 km/u.

- Alleen te gebruiken op een vlakke verharde ondergrond.
- Voorzien van scheefstandbeveiliging.
- Accu aangedreven..

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**

****