

****

# Schaarhoogwerker werkhoogte 8,1 mtr. (breedte 0,81 mtr.)

**Genie GS2032**

**Schaarhoogwerkers hebben het voordeel dat ze over het algemeen minder groot zijn dan de telescoop hoogwerkers. Tegelijk hebben deze hoogwerkers een groter platform waardoor er meer werkruimte ontstaat.**

- Eigen gewicht: 1.825 kg.
- Maximale last: 363 kg. (113 kg op platformverlenging)
- Werkhoogte: 8,10 mtr.
- Platformhoogte: 6,10 mtr.
- Platformafmeting: (LxB) 2,26 x 0,81 mtr.
- Platformverlenging: 0,92 mtr.
- Transportlengte: 2,44 mtr.
- Transporthoogte: 1,78 mtr.
- Transportbreedte: 0,81 mtr.
- Maximale rijsnelheid: (langzaam/snel) 0,8 / 3,5 km/u.

- Alleen te gebruiken op een vlakke verharde ondergrond.
- Voorzien van scheefstandbeveiliging.
- Accu aangedreven..

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**

****