****

****

# Schaarhoogwerker werkhoogte 11,8 meter (4WD diesel)

**Genie GS3268RT**

 **Deze schaarhoogwerker onderscheid zich door zijn vierwielaandrijving. Deze hoogwerker is uitermate geschikt om zware materialen naar de gewenste hoogte te brengen op ruwe terreinen.**

- Eigen gewicht: 4.115 kg.
- Maximale last: 454 kg.
- Werkhoogte: 11,75 mtr.
- Platformhoogte: 9,75 mtr.
- Platformafmeting (Lx B): 2,51 x 1,55 mtr.
- Platformverlenging: 1,45 mtr. max. 136 kg
- Transportlengte: 2,67 mtr.
- Transporthoogte: 2,45 mtr. (1,83 met gesloten hekwerk)
- Transportbreedte: 1,73 mtr.
- Maximale rijsnelheid (langzaam/snel): 0,8 / 6,1 km/u.

- Te gebruiken op vlakke en niet verharde ondergrond.
- Door hydraulische niveaucompensatie ook in ruw terrein altijd horizontaal en stabiel.
- Voorzien van scheefstandbeveiliging.
- Diesel aangedreven.

**\* Specificaties kunnen per machine verschillen.**

